기계작업별 Checklist	커터칼	CL-안전-229

	기계설비 설명	커터칼은 종이 등을 자를 때 사용하는 칼의 일종으로, 긴 칼집에 칼날이 들어 있어, 긴 칼날의 일부를 꺾어 잘라냄으로써 계속 사용할 수 있도록 만든 것이다.
	유해위험요인	- 커터칼을 사용하는 도중 신체 일부가 베일 위험이 있다. - 커터칼이 부러져 날아와서 신체 일부가 베일 위험이 있다.
	법적요구사항	- 해당 없음.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	커터칼날 및 칼날케이스에 손상 및 균열은 없는지 점검하였는가?
2	칼날은 한 피치만 빼서 사용하는가?
3	무뎌진 칼날을 절단할 때는 반드시 칼 뒷부분에 있는 칼날 절단기를 사용하는가?
4	사용 중 흡연, 잡담, 휴대폰 통화를 금지하고 있는가?
5	사용용도 이외의 작업에 커터칼을 사용하지는 않는가?
6	커터칼을 낙하, 비래하기 쉬운 곳에 놓지는 않는가?
7	떨어지는 칼을 잡으려 하지는 않는가?
8	사용 중 칼날의 방향을 항상 몸의 반대편을 향하는가?
9	칼을 사용한 후에는 칼날을 반드시 칼집에 완전히 넣는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
10	커터칼을 사용한 후 항상 일정한 장소에 정돈하는가?
11	칼날이 비산할 경우에 대비하여 보안경을 착용하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해